Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 89 - Demo
P. 89

                                        87Druri Druri punohet me mjete të ngjashme me ato që punohen gurët e butë. Çekiçi është prej druri dhe daltat janë me dorezë druri. Te daltat ndryshon pjesa metalike, e cila është më e mprehtë dhe e harkuar, e përshtatur për gdhendjen e drurit.Fig. 4Gdhendja e një kornize në relievRelievi Jo çdo skulpturë mund të shihet nga të gjitha anët. Relievi në njëfarë mënyre është i ngjashëm me pikturën, pasi forma e tij tredimensionale është e ngjitur në një sipërfaqe të sheshtë. Ashtu si piktura ajo mund të shihet vetëm përballë. Relievin e ndajmë në basoreliev dhe altoreliev. Vëzhgo me vëmendje shembujt e kornizave mbi të cilat janë realizuar dekore në reliev nëpërmjet teknikës së gdhendjes në dru.Fig. 5Fig. 6Fig. 7VEPRIMTARIIde për të krijuar Realizo një kornizë në reliev të ulët nëpërmjet teknikës së gdhendjes, duke ndjekur këto hapa. (kornizën mund ta realizosh me material prej allçie pasi është më e lehtë ta gdhendësh me materialet që disponon). Puno sipas këtyre hapave: Përgatit me karton formën për bazën e kornizës me trashësi rreth 3-4 cm dhe me gjerësi sipas dëshirës. Hidhe masën e allçisë së përzier me ujë në këtë formë dhe lëre të thahet.  Vizato një bocet me motive të thjeshta sipas dëshirës. Hidhe vizatimin nga letra mbi sipërfaqen e kornizës së përgatitur me allçi. Përdor thikën dhe ndonjë majë të mprehtë për të realizuar gdhendjen sipas modelit të vizatuar (në mungesë të daltave) derisa të realizosh kornizën tënde në reliev.(Shënim: Nëse allçia është shumë e tharë lage me ujë që ta realizosh gdhendjen me lehtësi.)MATERIALE: karton, allçi, letër vizatimi, laps, thikë, majë e mprehtë.

| 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 |