Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 56 - Demo
P. 56

                                        54Funksionet e komandaveGrupi 1 – KARAKTERISTIKAT Grupi 2 – JU MUNDËSON:LED-ëtShkurtimi LED nënkupton: Dioda Emetuese e Dritës. Micro:bit-i ka 25 LED të programueshëm individualisht.shfaqjen e tekstit, numrave dhe imazheve;SENSORI I DRITËSDuke i kthyer LED-ët për t’u shndërruar në input, ekrani i LED-it punon si sensori bazë i dritës.të detektoni dritën e mjedisit;SENSORI I TEMPERATURËSMicro:bit-i funksionon si sensori bazë i temperaturës.të detektoni temperaturën aktuale të pajisjes në gradë Celsius;AKSELEROMETRIAkselerometri mat përshpejtimin e Micro:bit-it; ky element e ndien kur Micro:bit-i lëvizet.të detektoni përshpejtimin dhe veprimet e tjera, p.sh.: dridhjen, pjerrësinë dhe rënien e lirë;KOMPASIKompasi detekton fushën magnetike të Tokës.të detektoni se në cilin drejtim po shkon Micro:bit-i;RADIOKarakteristika radio ju mundëson të komunikoni me valë (pa tela) ndërmjet Micro:bit-eve.t’u dërgoni mesazhe Micro:bit-eve të tjera, të ndërtoni lojëra me disa lojtarë etj.;BLUETOOTHAntena BLE (Bluetooth Low Energy) i lejon Micro:bit-it të dërgojë dhe të marrë sinjale të Bluetooth-it.Kjo i mundëson Micro:bit-it të komunikojë pa tela me kompjuter personal, telefona dhe tableta; pra ju mund ta kontrolloni telefonin tuaj nga Micro:bit-i juaj dhe të dërgoni kode në këtë pajisje nga telefoni juaj.BUTONATNë pjesën e përparme të Micro:bit-it janë dy butona (A dhe B).Mund të detektoni kur janë shtypur këta butona, çka ju lejon të aktivizoni kodin në pajisje.PINATNë konektorin e Micro:bit-it janë gjithsej 25 konektorë të jashtëm, të cilëve u referohemi si “pina”.Mund të programoni motorët, LED-ët ose komponentët e tjerë elektrikë me pinat, ose të lidhni sensorë shtesë për të kontrolluar kodin tuaj.

| 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |