Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 94 - Demo
P. 94

                                        923.18Pune praktike Qarku elektrikMjetet e nevojshme- një bazament dërrase për montimin e qarkut;- tela përcjellës 10-15 cm të gjatë;- një bateri çfarëdo;- llamba të vogla;- portollambë;- çelës.Fjalë kyçe:qark i thjeshtë, kripë gjelle, ngjyrosësKëshilla praktike:Fillimisht, hiqni me kujdes izoluesit nga skajet e përcjellësve. Nëse nuk bëhet kjo, nuk krijohet kontakt elektrik.1. Ndërtimi i një qarku të thjeshtëShikoni figurat e mësipërme për të realizuar qarkun tuaj.Kujdes! Mos përdorni zjarr për zhveshjen e telave nga izolimi.Lidhni skajet e zhveshura të përcjellësve me polet e baterisë, me çelësin dhe me portollambën.Vendosni llambën në portollambë dhe mbyllni çelësin. Nëse llamba nuk ndriçon, kontrolloni kontaktet.2. Lëndë të tjera përçuese të elektricitetitKjo punë praktike tregon se përcjellësit nuk janë vetëm metalikë. Në këtë rast do të përdoret tretësira e kripës së gjellës.

| 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 |