Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 31 - Demo
P. 31

                                        29Rrugët dhe uratMësimi 5.2 TEMA5TEKNIKA BUJQËSORE DHE E NDËRTIMTARISËKurioziteteGjatësia e kësaj ure është 3911 m. Ura varet dhe mbahet mbi 3 shtylla.Sistemi i ndërtimit të kësaj ure mundëson që të përballojë erëra të fuqishme deri në 286 km/h dhe tërmete deri në 8,5 ballë.Për ndërtimin e kësaj ure është përdorur 360 000 t beton dhe 300 000 km kabllo çeliku, 110 cm të trasha.Ndërtimi i saj ka kushtuar 3,5 miliard dollarë dhe është përfunduar në vitin 1998.Ura Akashi Kaikio në Japoni.

| 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |