Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 62 - Demo
P. 62

                                        60TEMA 4 SHKATHTËSITË E TË PUNUARITNë fund të procesit, pasi kemi prerë në mënyrë të veçantë tjegullat, i ngjitim ato në skeletin e çatisë (fig. 3).PROVONI VETEN1. Ndërtoni me shkopinj druri shtëpinë e mëposhtme, duke ndjekur hapat që ju treguam më lart. 2. Po ju japim një ndihmë të vogël për ndërtimin e skicës së shtëpisë.Hapi 4: Duke përparuar me punën, është mirë që objektit t’i jepni edhe pamje estetike. Përdorni materialet e punës në mënyrën e duhur. Nëse dikush nga ju është i pasionuar, mund të vendosë t’i bëjë dizajnet edhe me kompjuter. Pasi të keni mbaruar me shtëpinë, mund të vendosni një gardh dhe oborrin ta zbukuroni me guralecë, bar e lule (fig. 4).Hapat e krijimit të tjegullave Maketi i realizuarFig. 3Fig. 41342

| 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |