Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 54 - Demo
P. 54

                                        52TEMA 152TEMA 5Hapi 7Bashkëngjitni një shiringë tjetër bosh. Ngjiteni në një kub me vrimë ose lidhni një përshtatës shiringe.Hapi 8Ngjitni një kub me vrima nën menteshë, më pas lidhni me fill plastik grykën e shiringës me të.Hapi 9Ngjitni një shkop në qendër të urës, më pas lidhni me fill plastik përshtatësin me të.Hapi 10Testojeni urën që ndërtuat. Ajo duhet të jetë në gjendje të ngrejë të paktën një lartësi si në figurë.Hapi 11Mbuloni pjesën e poshtme të urës me shkopinj artizanalë.Hapi 12Ndërtoni krahët e urës. Pasi të keni përfunduar, provoni qëndrueshmërinë e saj, më pas bëni ngritjen hidraulike.TEMA5

| 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |