Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 17 - Demo
P. 17

                                        15MATERIALET DHE PËRPUNIMI I TYRE SHKATHTËSITË E TË PUNUARITMësimi 2.1 TEMA2Krijimi i modeleve me materiale të përshtatshme1. Priteni në mes një varëse rrobash prej teli. Përdorni një palë gërshërë ose prerëse teli për të prerë pjesën e poshtme të varëses. 2. Sigurohuni që prerja të jetë në mes të varëses, në mënyrë që ta vendosni lehtësisht rrotullën e perit. 3. Lëreni pjesën e sipërme të varëses të paprekur, në mënyrë që ta varni kur të përdorni rrotullën.1. Vendosni një rrotull peri në fund të varëses. 2. Hapni prerjen që keni bërë në varësen e rrobave dhe vendoseni rrotullën e perit në të. Madhësia e rrotullës nuk ka rëndësi, për sa kohë që përshtatet në varësen e rrobave. 3. Futini të dyja pjesët e varëses në mesin e rrotullës dhe përdorni pincat për t’i përkulur skajet në grepa, për ta mbajtur rrotullën në vend.HAPI 1HAPI 2Ndërtimi i rrotullës - çikrikutNë këtë njësi do të mësoni si ndërtohet sistemi i çikrikut - rrotullës së palëvizshme, duke përdorur materiale të thjeshta. Materialet e nevojshme: • varëse rrobash metalike• bobinë peri• spango ose pe i hollë• darë ose pinca

| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |