Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 83 - Demo
P. 83

                                        Transmetuesit me levaLevat mund të bashkohen së bashku për të formuar lidhje. Lidhjet e thjeshta ndryshojnë drejtimin e lëvizjes dhe sasinë e forcës.Lëvizja e kundërtLidhjet e lëvizjes së kundërt ndryshojnë drejtimin e hyrjes, në mënyrë që dalja të shkojë në drejtim të kundërt. Nyja e palëvizshme detyron ndryshimin e drejtimit; p.sh. hekuri për tharjen e rrobave përbëhet nga mekanizmat me leva (fig. 5).1. Çfarë janë transmetuesit? Përse shërbejnë ata?2. Jepni shembuj të transmetuesit me leva.PROVONI VETENLëvizja paralele ose me shtytje/tërheqjeLidhjet e lëvizjes paralele ose lidhjet shtytëse/tërheqëse përdorin dy leva, për ta bërë hyrjen dhe daljen të lëvizin në të njëjtin drejtim përmes një krahu lidhës. Nyja e palëvizshme ka nga një nyjë lëvizëse në të dyja anët, duke lejuar që lëvizja dhe fuqia të shkojnë para dhe prapa.Shembull i mëposhtëm është një kuti veglash me sirtarë, e cila hapet në mënyrë efektive duke përdorur lidhjet e lëvizjes paralele (fig. 6).Fig. 5 Lëvizja e kundërtFig. 6 Lëvizja paralele81TEMA 5 STRUKTURAT, MEKANIZMAT, FORCAT DHE ENERGJIA

| 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 |