Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 94 - Demo
P. 94

                                        Qarku elektrik Qarku elektrik është një sistem elektrik me disa elemente, nëpër të cilin kalon rryma elektrike. Qarku elektrik i mbyllur është qarku ku shtegu është i lidhur plotësisht, në mënyrë që rryma elektrike të rrjedhë (ose të qarkullojë) (fig. 1). Qarku i mbyllur quhet gjithashtu qark i plotë. Qarku elektrik i hapur është qarku ku rruga është ndërprerë ose “hapur” në një moment, në mënyrë që rryma të mos rrjedhë (fig. 2). Qarku i hapur quhet gjithashtu qark jo i plotë. Qarku elektrik duhet të mbyllet në mënyrë që ta përdorë energjinë. përshkruan elementet e ndërtimit të qarkut elektrik të thjeshtë, me çelës etj.Kujtoni nga klasa e gjashtë çfarë është qarku elektrik.AKTIVITETqark elektrik, burim, shpenzues, përçues, çelës.FJALË KYÇE:Elementet e një qarkuBurimi i energjisë (tensioni): furnizon qarkun me energji elektrike.Përçuesit: lidhin të gjitha elementet për të krijuar rrugën për kalimin e energjisë elektrike.Shpenzuesi: elementi që funksionon me energji elektrike (llamba, motori, zilja etj.).Çelësi (ndërprerësi): element që e hap ose mbyll qarkun elektrik.Qarqet elektrike në seri dhe ato paraleleQarqet elektrike mund të lidhen në dy mënyra: në seri dhe paralel (fig. 3).• Në qarkun në seri (serik), e gjithë rryma elektrike rrjedh nëpër secilën pjesë të qarkut.• Në qarkun paralel, rryma ndahet në rrugë të veçanta.Burimi elektrik(bateria)Shpenzuesi (llamba)Përçuesit (telat)NdërprerësiQarku në seri Qarku paralelFig. 1 Qarku i mbyllur Fig. 2 Qarku i hapurFig. 392Nxënësi/ja:Qarku elektrik dhe elementet e tij 5.13

| 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 |