Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 85 - Demo
P. 85

                                        Shpejtësitë e rrotullave janë në përpjesëtim të zhdrejtë me diametrat e tyre. Në (fig. 4) paraqitet një rrotull e vogël udhëzuese, që drejton një rrotë të madhe (të udhëzuar) me anë të një rripi ose zinxhiri. Në këtë rast, shpejtësia në hyrje është më e vogël se shpejtësia në dalje. Rrotulla e vogël rrotullohet më shpejt se rrotulla e madhe në të njëjtin drejtim. Bazuar në diametrin e rrotave, shpejtësia llogaritet kështu:Raporti i shpejtësisë = diametri i rrotës së udhëzuar ÷ diametri i rrotës udhëzuese.120 ÷ 40 = 3 ose raporti 3:1.Nëse rripi që lidh rrotat është i kryqëzuar, rrota e vogël gjithashtu rrotullohet më shpejt se rrota e madhe, por rrotullimi i saj është në drejtim të kundërt.1. Në figurën e dhënë paraqitet makina kositëse e barit. Llogaritni shpejtësinë në dalje sipas diametrit të rrotave.PROVONI VETENFig. 2 Transmetuesit me rrip te makina rrobalarëse Fig. 3 Transmetuesit me rrip tek automobiliFig. 4 Transmetuesit me rrip83TEMA 5 STRUKTURAT, MEKANIZMAT, FORCAT DHE ENERGJIA

| 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 |