Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 98 - Demo
P. 98

                                        Çelësi alternativ (SPDT) - Ky çelës ka tri terminale: një kontakt hyrjeje dhe dy kontakte daljeje të ndryshme. Kjo do të thotë se përbëhet nga dy pozicione ON dhe një pozicion OFF. Dy daljet nuk mund të lidhen me hyrjen në të njëjtën kohë. Kjo do të thotë që çelësi mund të lidhë vetëm njërin qark ose tjetrin në një moment të caktuar.Kur kontakti i hyrjes është i lidhur me daljen 1, ndizet llamba në qarkun L1. Kur kontakti i hyrjes lidhet me daljen 2, ndizet llamba e qarkut L2. Për më shumë informacione rreth llojeve të çelësave, referojuni Fletës së punës të mësimit përkatës.Ndërsa çelësi nuk funksionon, llamba në qarkun L1 ndizet.Kur shtypet çelësi, qarku ndizet në mënyrë që llamba në qarkun L2 të ndizet.Fig. 1 Fig. 2PROVONI VETEN1. Përshkruani funksionin e çelësave në pajisjet e mëposhtme shtëpiake. A ka më shumë se një çelës në ndonjërën prej këtyre pajisjeve?Fshesë me korrent________________________________________________Tharëse flokësh________________________________________________Hekur për rrobat________________________________________________Makinë kafeje ________________________________________________Ventilator________________________________________________Llambë tavoline________________________________________________2. Ndërtoni një qark elektrik vetëm me një bateri dhe një llambë.3. Shtoni një çelës, në mënyrë që ai të ndezë dhe fikë llambën.4. Vizatoni dhe përshkruani në fletore qarqet dhe çelësat, duke përdorur simbolet skematike të tipave të ndryshëm të çelësave.çelësillamba 1llamba 2çelësii shtypur96TEMA 5 STRUKTURAT, MEKANIZMAT, FORCAT DHE ENERGJIA

| 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 |