Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 14 - Demo
P. 14

                                        TEMATIKA 1 BOTA E KOMPJUTERITLloji Viti i prodhimitShpejtësia e orësNumri i tranzistorëve PërshkrimiIntel 4004 1971 108 KHz 2300 Është procesori i parë i programueshëm që u fut në treg. Intel 8008 1972 500-800KHz3500 Ishte dy herë më i fuqishëm se procesori 4004.Intel 8080 1974 2MHz 4500 Bëri të mundur ndërtimin e kompjuterave me përmasa më të vogla dhe të lojërave kompjuterike (video games).Intel Pentium PRO 1995 200MHz 5500000 Kishte performancë më të mirë se procesorët e mëparshëm, si rezultat i zbatimit të disa teknikave dinamike të ekzekutimit të instruksioneve. Kjo bëri të mundur vizualizimin e avancuar 3D, si dhe një ndërveprim më të shpejtë.Intel Pentium IIIntel Pentium II Xeon1997 300MHz 7500000 Shënon një përmirësim të dukshëm të performancës, bazuar në kombinimin e teknologjive ekzistuese.Intel Pentium IIIIntel Pentium III Xeon1999 500MHz 9500000 Bëri të mundur përpunimin më të shpejtë të informacionit, duke u dhënë një hov aplikimeve në internet që lidheshin me përpunimin e imazheve, zërit, aplikimeve në 3D dhe videove në kohë reale. 12

| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |