Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 83 - Demo
P. 83

                                        NDRYSHIMET ENERGJETIKE DHE REAKSIONET E PRAPËSUESHMEBateritë e orëve Me shumë gjasë, ju keni një bateri në orën tuaj të dorës. Në bateritë e orëve zakonisht përdoret litiumi si pol negativ. Ja një prerje tërthore e njërës prej tyre:p Bateri me jone litiumi.p Komunikojmë me njëri-tjetrin nëpërmjet joneve të litiumit.Litiumi është një zgjedhje e mirë, sepse është shumë aktiv: i lëshon lehtë elektronet. Këto dalin nëpërmjet pjesës së sipërme të mbajtëses prej çeliku që lidhet me orën, dhe kthehen nëpërmjet pjesës së poshtme të mbajtëses, ku jonet Mn4+ i marrin ato për t’u shndërruar në jone Mn3+.Bateritë me jone litiumiBateritë me jone litiumi ringarkohen, prandaj përdoren në kompjutera portativë, telefona celularë dhe aparate të dëgjimit të muzikës. Bateria përbëhet nga fletë të holla oksid kobalti, oksid litiumi (LiCoO2) dhe grafiti (karbon). Elektroliti është tretësirë e një kripe të litiumit në një tretës organik. Ja si punon bateria:Kur ngarkohet Gjatë përdorimit+ –kahu i rrymës Kur ngarkohetLifi Lifi LifiLifi Lifi LifiLifiLifi Lifioksidi i kobaltit dhe oksidi i litiumit grafitiKur bateria ngarkohet, grafiti bëhet negativ dhe tërheq jonet e litiumit, që dalin nga oksidi i kobaltit dhe oksidi i litiumit.Gjatë përdorimit të telefonit (baterisë), jonet e litiumit kthehen tek oksidi i kobaltit dhe i litiumit, kurse elektronet dalin nga grafiti, për t’i dhënë energji telefonit.Pra, komunikimi në distancë varet nga lëvizja e joneve të litiumit. Kjo është diçka që duhet mbajtur mend!Rimbushja e baterisë së makinësNdërsa bateria e makinës është në punë, pllakat vishen me sulfat plumbi(II) dhe acidi sulfurik konsumohet. Prandaj, nëse ajo punon gjatë, ndalon së funksionuari.Megjithatë, baterisë i duhet fare pak kohë të vihet në punë që të ndezë makinën. Dhe pikërisht këtu ndodh diçka e çuditshme: rryma elektrike e prodhuar nga motori bën që reaksioni të kthehet përsëri në pikën fillestare. Sulfati i plumbit(II) në pllaka kthehet sërish në plumb dhe në dioksid plumbi, që tashmë janë “të gatshëm” për të vijuar punën.dioksid mangani litiummbajtësja prej çeliku me dy pjesëizolueselektrolit (një kripë litiumi e tretur në tretës organik)p Në varësi të madhësisë së orëve apo përdorimit, bateritë e tyre kanë masa të ndryshme.77grafitioksidi i kobaltit dhe oksidi i litiumit + –kahu i rrymës telefoniLifi Lifi LifiLifi Lifi LifiLifiLifi Lifip Bateria e kësaj makine po ngarkohet.77

| 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 |