Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 120 - Demo
P. 120

                                        Nxënësi/ja:TEMATIKA 3 KËRKIMI NË INTERNET43Fig. 23. al/arsimi/ ģƐŚƚģƌƌƵŐĂƋģƚģĕŽŶƚĞĚŝƌĞŬƚŽƌŝĂ;ǀĞŶĚŝͿ͕ŬƵƌƵŚĞƚĨĂƋũĂĞǁĞďͲŝƚ͖4. shkollaģƐŚƚģĨĂƋũĂǁĞďĞŬģƌŬƵĂƌ͘Serverat E^ (Domain Name server)ũĂŶģƐĞƌǀĞƌĂƋģƌƵĂũŶģĞŵƌĂƚĞǁĞďƐŝƚĞͲǀĞĚŚĞĂĚƌĞƐĂƚƉģƌŬĂƚģƐĞƚģIPͲǀĞ ƚģ ƚǇƌĞ͘ <ģƐŚƚƵ͕ ŶģƐĞ ũƵ ƐŚŬƌƵĂŶŝ Ŷģ ďƌŽǁƐĞƌŝŶ Ğ ŬŽŵƉũƵƚĞƌŝƚ ƚƵĂũ URLͲŶģ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĂůͬƉģƌƚģŵĂƌƌģ;ĂŬƐĞƐƵĂƌͿĨĂƋĞŶĞGoogleͲŝƚ͕ ISPͲũĂũƵĂũŝĚģƌŐŽŶŶũģŬģƌŬĞƐģƐĞƌǀĞƌŝƚDNS͕ŝĐŝůŝŬƚŚĞŶƐŝƉģƌŐũŝŐũĞIPͲŶģĞĨĂƋĞƐ͘EģƌĂƐƟŶŬŽŶŬƌĞƚ͕DNSŬƚŚĞŶ͕ƉģƌƐŚĞŵďƵůů͕ŶũģIP ƚģƟůůģ͗ϭϳϮ͘Ϯϭϳ͘ϭϵ͘ϲϴ͘EģƐĞũƵƐŚŬƌƵĂŶŝ ŚƩƉ͗ͬͬϭϳϮ͘Ϯϭϳ͘ϭϵ͘ϲϴ  Ŷģ ǀĞŶĚ ƚģ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĂůͬĂƐŐũģŶƵŬŶĚƌǇƐŚŽŶ͘<ũŽŶĚŽĚŚƉĂƐŝĕĚŽ ǁĞďƐŝƚĞ ŬĂ Ŷũģ ĂĚƌĞƐģ ĞŬƵŝǀĂůĞŶƚĞ IP͘ ^ŬĞŵĂ ĞŬŽŵƵŶŝŬŝŵŝƚŵŝĚŝƐŬůŝĞŶƟƚ;ƉģƌĚŽƌƵĞƐŝƚͿ͕ƐĞƌǀĞƌŝƚDNSĚŚĞƐĞƌǀĞƌŝƚǁĞďũĞƉĞƚŶģĮŐƵƌģŶϮ͘WģƌĚŽƌŝŵŝŝĞŵƌĂǀĞƚģǁĞďƐŝƚĞͲǀĞŶģǀĞŶĚƚģIPͲǀĞģƐŚƚģďģƌģǀĞƚģŵƉģƌƚģůĞŚƚģƐƵĂƌƉģƌĚŽƌƵĞƐŝƚĞƚǇƌĞ͘<ģƐŚƚƵ͕ĚŽƚģŚĂƐŶŝǀģƐŚƟƌģƐŝƉģƌƚģŵďĂũƚƵƌŵĞŶĚϰŶƵŵƌĂƚģŶĚƌǇƐŚģŵƉģƌĕĚŽǁĞďƐŝƚĞƋģĚģƐŚŝƌŽŶŝƚģƐŚŝŚŶŝ͘WŽƌŵƵŶĚƚģŵďĂŶŝŵĞŶĚůĞŚƚģƐŝƐŚƚĞŵƌĂƚĞƚǇƌĞ͘Rretho përgjigjen e saktë.1. Si e quajmë një server që përkthen emrat e website-ve në adresa IP?• Webserver• DNS server• Mail server2. Çdo website ka një adresë ekuivalente IP. Kjo do të thotë që:a. Nëse duam të shohim faqen e një website-i duhet patjetër të gjejmë paraprakisht se cila është adresa e tij IP.b. Nëse çdo pajisje në internet ka një adresë të caktuar IP, e cila është e vështirë për t’u mbajtur mend, atëherë lind nevoja që adresat IP të kenë edhe emra. E tillë është edhe ekuivalenca midis emrave të website-ve dhe adresave IP të tyre.Kërkimi në Webi google.alDNS kthen172.217.19.68DNS ServerWeb Server-i meIP-n e mësipërmeFaqja Web shfaqet tek ekrani i përdorimit.434.5Ashtu si telefonat në rrjetin telefonik lajmërohen me një numër të paracaktuar nga qendra, po ashtu edhe çdo kompjuter që kyçet në internet ka një numër të quajtur Adresa IP. Kompjuterat e lidhur në rrjet quhen Host ose Kompjuter Host (Host Computer). Çdo kompjuter në rrjet ka emrin e vet. Kur paraqitet në WAN, emri i tij është i plotësuar (p.sh. shkolla.upt.edu.al). Emri i kompjuterit shndërrohet në adresën e standardizuar IP dhe ajo është unike në botë. Një adresë e Protokollit të Internetit (adresa IP) është një etiketë numerike e caktuar për çdo pajisje të lidhur me një rrjet kompjuterik që përdor protokollin e internetit për komunikim. Adresa IP shërben për dy funksione kryesore: identifikimin e ndërfaqes së hostit ose të rrjetit dhe adresimin e vendndodhjes. Adresari i emrave dhe i adresave IP mund të ruhet në nivelin lokal (por ka besueshmëri të vogël dhe shpejtësi të madhe) ose në ndonjë server global. Përmes sistemit të quajtur Domain name system (DNS), kompjuterat grupohen në tërësi logjike ose Domaine, në mënyrë hierarkike, duke formuar kështu adresarët për shndërrimin e emrit të kompjuterit në adresa IP. Gjatë këtij shndërrimi bëhet analiza, si p.sh. për adresën shkolla.upt.edu.al: kupton që pajisjet në internet kanë nevojë për adresa; kupton ndryshimin mes adresimit fizik dhe atij dinamik.Nëse shkruani në browser-in e kompjuterit tuaj URL-në https://www.google.al/ për të pasur qasje në faqen e Google-it, ISP-ja juaj i dërgon një kërkesë serverit DNS, i cili kthen si përgjigje IP-në e faqes. Në rastin konkret, DNS-ja kthen për shembull një IP të tillë: 172.217.19.68. Nëse ju shkruani http://172.217.19.68 në vend të https://www.google.al/ çfarë do të ndodhë? Skema e komunikimit midis klientit (përdoruesit), serverit DNS dhe webserver-it jepet në figurën 1.Aktivitet:Adresimi IPFig. 1118

| 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 |