Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 68 - Demo
P. 68

                                        66MËSIMI 3Teknika e vizatimit në arkitekturëSi të gjithë artistët: piktorët, skulptorët etj., që e përdorin vizatimin për të hedhur idetë e tyre mbi projektet e kompozimet artistike, edhe projektuesit e një ndërtese hedhin mbi letër në formën e skicës idenë fillestare. Për të zhvilluar më tej idenë dhe për ta bërë të kuptueshme për ata që do ta miratojnë dhe për ata që do të merren me realizimin e projektit, përdoren teknika të vizatimit teknik e gjeometrik. Planimetria e një ndërtese, paraqet pamjen nga lart, duke vënë në dukje perimetrin e jashtëm dhe muret ndarëse të dhomave. Në çdo hapësirë të ndarë vendosen tregues të funksionit të secilit ambient, p. sh., nëse është ambient banimi paraqitet kuzhina, dhoma e ndenjjes, dhomat e gjumit, banjat, depo, garazhi ose ndonjë hapësirë tjetër e mundshme. Fig. 2. Planimetria Fig. 3. Aksonometria dhe paraqitja perspektiveFig. 1Vizatimet në arkitekturë kanë si qëllim të tregojnë karakteristikat e ndërtesave nëpërmjet treguesve të saktë të përmasave të elementeve arkitektonikë si: muret, dritaret, kolonat dhe hapësirat e brendshme.Për të paraqitur faqet e jashtme të ndërtesës përdoret perspektiva. Përveç vizatimit të mureve të jashtme realizohet edhe vizatimi i një pjese të brendshme të ndërtesës.Në fund, për t’i dhënë një pamje më të kompletuar të ndërtesës, nevojitet përdorimi i gjeometrisë përshkruese të quajtur aksonometri. Vizatimet arkitektonike janë të nevojshme sa herë ndërtohet një objekt, kur shitet ose blihet dhe kur duhen bërë modifikime.

| 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 |