Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 92 - Demo
P. 92

                                        883.20 Punë praktike: Ndërtimi i elektroskopit Elektroskopi është një mjet që përdoret për të dalluar ngarkesën elektrike të trupave. Ai përbëhet nga një shufër metali, e mbyllur brenda një shisheje qelqi. Kjo shufër ka dy fletë metalike shumë të holla (ari ose alumini), të lidhura në pjesën e poshtme të saj. Nga ana tjetër, kjo strukturë është e mbyllur me një mbulesë prej materiali izolues dhe, në skajin e sipërm, ajo ka një sferë të vogël. Sfera e elektroskopit funksionon si një marrës për ngarkesën elektrike të objektit që duam të studiojmë.Si të krijoni një elektroskop të thjeshtëelektroskopi, fletë metalike, sfera e elektroskopitFjalë kyçeHapat që duhet të ndiqni:Hapi 1Merrni një tel bakri afërsisht 20 centimetra më të gjatë se gjatësia e shishes së qelqit.Hapi 2Përdridhni fundin e telit të bakrit, duke bërë një lloj spiraleje. Kjo pjesë do të veprojë si një marrës për ngarkesën elektrike të objektit që duam të studiojmë.një shishe qelqi, e cila duhet të jetë e pastër dhe shumë e thatë, një tapë për të mbyllur hermetikisht shishen, një tel bakri i trashë 20-25 cm, pincë, gërshërë, letër alumini, ngjitës izolant, një tullumbace, një copë prej leshi Mjetet e nevojshme Vazo qelqiNgjitës izolant Kapak për vazon e qelqitLetër alumini në formë trekëndoreTel bakri

| 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |