Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 17 - Demo
P. 17

                                        15Vetitë e materialeve ndërtimore Porcelani përftohet kryesisht prej nxehjes në furrë të një minerali balte të njohur si kaolinë.Material i fortë, i rëndë, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj lëndëve kimike, nxehtësisë, ujit dhe goditjeve termike. Nuk është rezistent ndaj goditjeve.Për të prodhuar enë kuzhine, sende dekorative, pajisje të banjës (hidrosanitare).Suvaja është një përzierje e gjipsit, çimentos, gëlqeres ose argjilës. Ajo merr trajtën e pastës që forcohet.Nuk është material i fortë, kështu që dëmtohet lehtë. Sidoqoftë, riparohet me lehtësi. Disa lloje suvash janë rezistente ndaj zjarrit.Përdoret si veshje dekorative ose mbrojtëse muresh dhe tavanesh të brendshme.Stiropori është material plastik.Material i butë dhe i lehtë. Pritet dhe copëtohet me lehtësi. Izolues i mirë i zhurmave dhe rezistent ndaj lagështirës. I ndjeshëm ndaj djegies vetëm kur ekspozohet direkt ndaj zjarrit.Për izolimin e tavanit, dyshemesë, mureve, si dhe për ndarjen e mjediseve të brendshme. Shpesh përdoret edhe për ambalazhim.Mermeri dhe graniti kanë përbërje shkëmbore.Materiale të rënda, të qëndrueshme, të forta, me rezistencë të lartë në shtypje dhe të vështira për t'u punuar.Për zbukurimin ose riparimin e objekteve të ndryshme dhe fasadave.Pyetje Përgjigje Lloji i materialit ndërtimor PërdorimiA digjen tjegullat nga rrezet e diellit?A e depërton ujin tulla?A digjet stiropori? A digjet tjegulla nga zjarri?A thyhet tjegulla nga ngricat?A digjet pllaka prej graniti? A e depërton ujin pllaka prej mermeri?A e përcjell elektricitetin porcelani?A e depërton ujin filxhani?A digjet tulla nga zjarri?A e depërtojnë ujin tjegullat?• Plotëso tabelën me përgjigjet e pyetjeve, emrat e materialeve ndërtimore dhe përdorimet e tyre.

| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |