Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 13 - Demo
P. 13

                                        11MATERIALET DHE PËRPUNIMI I TYREKomplet kaçavidashBurgji druri (kur përdoren në metal, lyhen me vaj makine)4. Punto dhe trapani elektrik, kaçavida, thikë prerëse, pinca.Thikë fletë (për siguri, fleta e lëvizshme futet në dorezë) Pinca aviacioni (që presin lehtë fletë të holla metalike)Pinca të zakonshme (për të kthyer e prerë tela)Trapan elektrik (me tre madhësi dhe me shpejtësi të ndryshme)5. Zgjidhni një objekt prej druri që keni në shtëpi ose në klasë (p.sh. banka) dhe plotësoni tabelën duke përcaktuar cilat janë proceset e përpunimit dhe cilat vegla janë përdorur.Veprimi Vegla MatjaShtrëngimiPrerjaShpimiGdhendjaLëmimiBashkimi

| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |