Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 53 - Demo
P. 53

                                        51STRUKTURAT, MEKANIZMAT, FORCAT DHE ENERGJIA MATERIALET DHE PËRPUNIMI I TYRENdërtimi i sistemit hidraulik https://www.stem-inventions.com/projectsHapi 1 Krijoni një bazë në formë drejtkëndëshi (të paktën 3 shkopinj për gjatësinë dhe një për gjerësinë). Ngjitni 8 kube pranë skajeve, siç tregohet në figurë.Hapi 2Krijoni strukturat mbështetëse trekëndore. Në njërën anë, lidhni mbështetëset siç tregohet në figurë.Hapi 3Në anën tjetër, krijoni një menteshë me 4 kube, me vrima dhe një kunj.Hapi 4Krijoni pjesën e poshtme të urës dhe ngjiteni në kubet më të brendshme të menteshës. Ura duhet të jetë më e ngushtë se baza.Hapi 5Për të krijuar hidraulikën: filloni duke mbushur një shiringë me ujë dhe duke bashkuar 12” tub.Hapi 6Shtyni ujin përmes tubit, për të hequr të gjithë ajrin. Pastaj rimbusheni shiringën deri në 10 ml.

| 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |