Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 46 - Demo
P. 46

                                        44TEMA 144TEMA 5Si funksionon leva e llojit të tretë?Kur ngremë ndonjë gjë me anë të parakrahut, përdorim një levë të llojit të tretë. Në rastin e krahut të njeriut, bërryli konsiderohet si pikëmbështetje. Ngarkesa është në dorë, dhe forca vepron mes bërrylit dhe ngarkesës. Tregoni shembuj të tjerë të levës së llojit të tretë: Gjeni ku veprojnë forcat në shembujt e dhënë në figurë.Leva e llojit të parëLeva e llojit të dytëLeva e llojit të tretëForca aktiveForca aktiveForca aktiveForca aktiveNgarkesa NgarkesaNgarkesaNgarkesaNgarkesaNgarkesaPika mbështetësePika mbështetësePika mbështetësePika mbështetësePika mbështetësePika mbështetëseForcaForca• Aktivitet praktikNë tabela janë dhënë shembuj të tri llojeve të levave që përdoren në përditshmëri. Përpiquni të krijoni një model të levës me materiale që gjenden në klasë. Shpjegoni si funksionon modeli, duke përcaktuar forcën aktive, pikën mbështetëse dhe ngarkesën.

| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |