Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 48 - Demo
P. 48

                                        46TEMA 146TEMA 5Mësimi 5.6 TEMA5Rrotulla (makaraja) dhe rrafshi i pjerrët1. Rrotulla e kombinuarNdonjëherë, rrotullat e palëvizshme dhe të lëvizshme përdoren së bashku, duke formuar rrotullat e kombinuara. Në një rrotull të kombinuar, dy ose më shumë segmente litari tërhiqen mbi ngarkesën, kështu që avantazhi mekanik është më i madh se në rastet e mëparshme, që do të thotë se forca e aplikuar nga një person gati dyfishohet. Rrotulla e kombinuar mund ose nuk mund ta ndryshojë drejtimin e forcës së aplikuar në të. Jepni shembuj nga jeta e përditshme të zbatimit të rrotullës së kombinuar._________________________________________________________________2. Përcaktoni llojin e rrotullës në secilën figurë.rrota me aks tëlëvizshëmrrota me aks tëfiksuarngarkesaforcaSistemi i rrotullës së kombinuar

| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |