Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 90 - Demo
P. 90

                                        Celula elektrike (pila)Shumë kohë më parë, prodhimi i energjisë ishte i kufizuar vetëm në sistemet e karburantit dhe avullit; më pas ajo u zhvillua më tej. Shpikja e celulës elektrike ndryshoi botën. Forma e lëvizshme dhe lehtësisht e aksesueshme e energjisë si një celulë elektrike bëri të mundur zhvillimin e pajisjeve që kishin nevojë për më pak energji për të funksionuar.Celula elektrike është burimi më i vogël dhe i thjeshtë i energjisë. Ajo është furnizues energjie elektrike për qarqet e vogla elektrike dhe e kthen energjinë kimike në energji elektrike nëpërmjet reaksioneve kimike. Celula përbëhet nga dy elektroda ose terminale elektrike të pranishme brenda një elektroliti (një lëndë kimike). Shkëmbimi i elektroneve ndërmjet dy elektrodave zhvillohet prej ndryshimit apo diferencës së potencialit ose tensionit midis tyre, duke krijuar rrjedhën e energjisë elektrike (fig. 1).  përdor burimet më të thjeshta të energjisë elektrike gjatë punës praktike dhe dallon burimet e energjisë elektrike të ripërtëritshme dhe të paripërtëritshme.Çfarë dini për burimet e energjisë elektrike? Figura paraqet lloje të ndryshme baterish. Tregoni ku përdoren ato.AKTIVITETcelula, bateri, bateri të paripërtëritshme, bateri të ripërtëritshme.FJALË KYÇE:kapaku metalik (terminali pozitiv)elektroliti (pastë kimike)disku metalik (terminali negativ)celula elektrike (pila e thatë)Tipi i baterisë TensioniNjë celulë 1.5 VDy celula 3 V (2 x 1.5 V)Tri celula 4.5 V (3 x 1.5 V)Gjashtë celula 9 V (6 x 1.5 V)Bateria Bateria është një grup celulash të bashkuara në seri ose paralel për të siguruar një sasi të madhe energjie elektrike. Kur celulat lidhen në seri, terminali negativ i qelizës së parë lidhet me terminalin pozitiv të celulës së dytë e kështu me radhë. Kështu, terminali pozitiv i celulës së parë dhe terminali negativ i celulës së fundit përbëjnë terminalet e një baterie. Bateritë e lidhura në seri rritin tensionin, ndërsa bateritë e lidhura në paralel rritin rrymën.Fig. 1Fig. 2 Lloje të ndryshme celulash elektrikeNxënësi/ja:88Burimet e thjeshta të energjisë elektrike 5.11

| 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 |