Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 26 - Demo
P. 26

                                        Skicimi dhe ndërtimi i vinçit Në këtë aktivitet do të ndërtojmë vinçin, duke kombinuar mekanizma të ndryshëm (fig. 1). Kjo makinë mundëson ngritjen dhe lëvizjen e peshave, duke na e bërë punën më të lehtë.skicon dhe krijon modelin e çikrikut, modele të tjera, sipas kritereve të dhëna në libër ose manual me materiale të përshtatshme.Në klasën e 6-të keni mësuar për makinat që përdoren në ndërtimtari. Një shembull është vinçi. Kujtoni si është i ndërtuar ai dhe si funksionon. A mund të ndërtoni një model të thjeshtë vinçi? Cilat janë mjetet që duhen?AKTIVITETvinçi, të dhëna, bazament, leva, rrotulla, spangoja.FJALË KYÇE:Ndërtimi i bazamentit (struktura mbajtëse)Materialet që nevojiten: kartuç, laps, gërshërë, vizore, ngjitës.Hapat:1. Me vizore dhe laps, vizatoni në kartuç 4 forma të njëjta, si në figurën 2, pastaj pritini ato me gërshërë. 2. Përdorini këto forma për të ndërtuar dy forma të tjera si shkronja A.3. Ngjitini format në pjesën e sipërme mes tyre.4. Lidhini format mes tyre me shirit ngjitës, si në figurën 3.Ndërtimi i çikrikutÇikriku (fig. 4) është një mekanizëm i thjeshtë, i cili shërben për të ngritur pesha. Ai përbëhet nga një rrotë me kanal të thellë përreth dhe nga litari me çengel në fund. Pjesët kryesore janë:• tamburi – një cilindër, rreth të cilit mbështillet litari; • boshti – që i mundëson tamburit të rrotullohet;• manivela – levë, me të cilën rrotullohet tamburi.8 cm2 cmFig. 1 Skicimi i vinçitPrerja e formave të strukturës mbajtëseFig. 2Fig. 3 Montimi i formaveTamburi(dy kapakë të ngjitur me njëri-tjetrin)Doreza e manivelës(gozhdë e vogël)Manivela(karton i fortë) Boshti (gozhdë e gjatë)Fig. 4 Skica e çikrikutNxënësi/ja:24Krijimi i modeleve me materiale të përshtatshme 2.1

| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |