Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 86 - Demo
P. 86

                                        Çfarë janë ingranazhet?Ingranazhet janë rrota me dhëmbë nga jashtë. Kur ndërlidhen disa rrota, ato mund të transferojnë lëvizjen nga një vend në tjetrin, p.sh. te biçikleta (fig. 1). krahason llojet e mekanizmave transmetues me dhëmbëza gjatë punës praktike.A keni parë ndonjëherë si është e përbërë ora mekanike me kurdisje? Në foto tregohet mekanizmi i një ore muri mekanike. Nga se është e përbërë ajo?Si funksionon? Diskutoni me njëri-tjetrin.AKTIVITETingranazhe, transmetuesit me zinxhir.FJALË KYÇE:Ingranazhet mund të ndryshojnë drejtimin ose shpejtësinë e lëvizjes. Meqenëse kanë dhëmbë rreth skajit të marsheve, ato mbërthehen së bashku dhe kështu mund të përballojnë një forcë më të madhe, duke u mundësuar atyre të lëvizin objekte të mëdha si makina ose biçikleta.Çiftet e ingranazheve formohen kur dy ose më shumë ingranazhe bashkohen në ndonjë mënyrë (fig. 2). Në një çift të thjeshtë me ingranazhe, ingranazhi udhëzues bën që ingranazhi i udhëzuar të kthehet në drejtim të kundërt.• Pjesa e pasme e një biçiklete, e cila përfshin zinxhirin, timonin dhe frenat.Ingranazhet më të vogla, me më pak dhëmbë, rrotullohen më shpejt se ingranazhet më të mëdha, me më shumë dhëmbë. Ky ndryshim në shpejtësi quhet raporti i rrotave.Rrota e udhëzuar ka 15 dhëmbë dhe rrota udhëzuese ka 60 dhëmbë.Raporti i marsheve = 60 ÷ 15 = 4.Për çdo rrotullim të rrotës udhëzuese, rrota e udhëzuar do Rrota e udhëzuar të rrotullohej 4 herë. ka 20 dhëmbëRrota udhëzueseka 60 dhëmbëFig. 1Një çift me ingranazheFig. 2Nxënësi/ja:84Transmetuesit me rrota të dhëmbëzuara (ingranazhet) 5.9

| 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |