Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 28 - Demo
P. 28

                                        222.5+veshje bakringjyra blu zbehetelektrodakarboniflluskaoksigjeni tretësirë sulfat bakri(II) +katoda e bakrit zmadhohettretësirë sulfat bakri(II)ngjyra blu nuk zbehetanoda ebakrit tretet+ – + – + –katoda (bakër i pastër)anoda(bakër i papastër)llum qëpërmban metaletë çmuaraAnoda është prej bakri të papastër. Katoda është bakër i pastër. Elektroliti është tretësirë e holluar sulfat bakri(II).+ – + – + –katoda (bakër i pastër)anoda(bakër i papastër)llum qëpërmban metaletë çmuaraBakri në anodë tretet, por papastërtitë jo. Ato bien në formë llumi në fund të enës.+ – + – + –katoda (bakër i pastër)anoda(bakër i papastër)llum qëpërmban metaletë çmuaraNë katodë është formuar një shtresë prej bakri të pastër. Anoda tretet, ndërsa katoda trashet.RRYMA ELEKTRIKE DHE NDRYSHIMET KIMIKEPërdorime të tjera të elektrolizësProduktet e elektrolizës varen edhe nga natyra e elektrodave.Tretësira e sulfatit të bakrit(II) përmban jone ngjyrë blu Cu21, jone SO422 dhe jone H 1 e OH 2 që vijnë nga uji. Elektroliza e kësaj tretësire do të japë rezultate të ndryshme, në varësi të llojit të elektrodave që përdoren. Shembull:A Elektroliza e CuSO4(uj) me elektroda joaktive (karboni ose platini).Në katodë shkarkohen jonet e bakrit:2Cu21(uj) 1 4e 2 2Cu(ng)Bakri vesh elektrodën.Në anodë, oksigjeni del në formë flluskash:4OH2(uj) 2H2O(l) 1 O2(g) 1 4e2Produktet janë bakri dhe oksigjeni. Ngjyra blu e tretësirës zbehet, për shkak se jonet e bakrit shkarkohen dhe largohen nga tretësira. Reaksioni i përgjithshëm i elektrolizës është:2 Cu2+(uj) 1 2SO421(uj) 1 2H2O(l)elektrolizë 2Cu(ng) 1 O2(g) + 4H1(uj) 1 2SO421(uj) B Elektroliza e CuSO4(uj) me elektroda aktive (prej bakri).Në katodë përftohet bakër që vesh elektrodën:Cu21(uj) 1 2e2 Cu(ng)Në anodë ndodh tretja e saj, duke dhënë jone bakri në tretësirë:Cu(ng) Cu21(uj) 1 2e2Kjo tregon që elektrodat janë aktive. Anoda tretet duke dhënë jone bakri, të cilat shkarkohen në katodë dhe formojnë bakër të lirë. Në këtë mënyrë, bakri zhvendoset nga anoda në katodë (përftohet bakër me pastërti 99,99%). Ngjyra e tretësirës nuk zbehet.Rasti B na çon drejt dy përdorimeve të rëndësishme të elektrolizës: rafinimi (ose pastrimi) i bakrit dhe galvanizimi.Rafinimi i bakritBakri i depozituar në katodë është mbi 99,9% i pastër. Llumi mund të përmbajë metale të çmuara, si: platin, ar, argjend dhe selen. Këto mblidhen dhe përpunohen për në treg.

| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |