Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 40 - Demo
P. 40

                                        36Grafikët 1ZBATIM2.4 Grafikët e lëvizjes KUJTONINë një grafik largesë-kohë, koeficienti këndor i drejtëzës tregon shpejtësinë e objektit.Në një grafik shpejtësi-kohë:koeficienti këndor i drejtëzës tregon nxitimin e objektit;syprina e figurës ndërmjet boshtit horizontal dhe grafikut tregon largesën e përshkruar nga objekti.HAPATSi të vizatojmë grafikun largesë-kohë ose grafikun nxitim-kohë, nëse jepet grafiku shpejtësi-kohë1 Ndani kohën e përgjithshme në intervale që nuk priten me njëri-tjetrin.2 Vini re si ndryshon shpejtësia në çdo interval.3 Skiconi me radhë çdo pjesë të grafikut largesë-kohë. Ky aparat (takograf), i cili zakonisht vendoset në një kamion, ndërton automatikisht grafikët largesë-kohë dhe shpejtësi-kohë për çdo 24 orë. SHEMBULLNë figurë, është dhënë një grafik shpejtësi-kohë.a Vizatoni grafikun largesë-kohë për të njëjtat të dhëna.b Ndërtoni një grafik për të treguar se si ndryshon nxitimi gjatë gjithë kohës.1 Konsideroni intervalet 0-5 s, 5-10 s dhe 10-20 s të ndara.2 Largesa = syprinën e pjesës poshtë grafikut. Nxitimi = koeficienti këndor i grafikut.nga 0 në 5 Shpejtësia: rritet njëtrajtësisht nga 0 në 8 m/s.  Largesa e përgjithshme = × 5 × 8 = 20 m3 Largesa e përshkuar në intervale kohe të njëjta, rritet me rritjen e shpejtësisë.Nxitimi = = 1,6 m/s2nga 5 në 10 Shpejtësia: konstante 8 m/s  Largesa e përgjithshme = 5 × 8 = 40 mLargesa rritet në mënyrë konstante: drejtëz, koeficient këndor pozitiv.Nxitimi = 0 m/s2nga 10 në 20 Shpejtësia: ulet në mënyrë konstante, nga 8 në 0 m/s.  Largesa e përgjithshme = × 10 × 8 = 40 m3 Largesa e përshkuar në intervale kohe të njëjta, zvogëlohet me zvogëlimin e shpejtësisë.Nxitimi është = −0,8 m/s2(ngadalësimi është 0,8 m/s2)0 10 15 20 5shpejtësia (m/sek) 20468koha (sekonda)ab0 5 0 10 15 20largesa (metra)20406080100koha (sekonda)5 0 15 20nxitimi (m/sek2) 0,40,81,21,6koha (sekonda)–1,2–0,8–0,4 0 10

| 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |