Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 19 - Demo
P. 19

                                        Nxënësi/ja:Regjistrat eCPUMemorja CacheRAMHard diskMemorje epërkohshmeMemorje epërhershmeMemoria kryesore 1.5 identifikon llojet e ndryshme të memories.Psikologu dhe filozofi amerikan William James (1842-1910) gjatë hulumtimeve të tij bëri një ndarje të kujtesës në dy lloje: primare, për trajtimin e shqetësimeve të menjëhershme dhe sekondare, për administrimin e një depoje të informacionit të akumuluar me kalimin e kohës. Në psikologji me kujtesë (lat. - memoria) nënkuptohet aftësia e një organizmi (nëpërmjet trurit) që të mbajë, ruajë, rendisë dhe të rikthejë informacionet.Duke u nisur nga klasifikimi i mësipërm për kujtesën përpiquni të bëni dhe ju një ndarje për memorien e kompjuterit. Si mendoni ju, a ka një analogji ndërmjet kujtesës së njeriut dhe memories së kompjuterit? Diskutoni me shokët.Aktivitet:Fig. 1Memoria është vendi ku ruhen të dhënat dhe udhëzimet, të cilat përdoren nga mikroprocesori. Ka lloje të ndryshme të memories dhe secila luan rol të rëndësishëm në drejtimin e një sistemi kompjuterik. Ajo ndahet në dy grupe kryesore: primare dhe sekondare (fig.1).Mësimi 1.5 Memoria kryesore Nxënësi/ja:  identifikon llojet e ndryshme të memories. Aktivitet: Psikologu dhe filozofi amerikan William James (1842-1910) gjatë hulumtimeve të tij bëri një ndarje të kujtesës në dy lloje: primare, për trajtimin e shqetësimeve të menjëhershme dhe sekondare, për administrimin e një depoje të informacionit të akumuluar me kalimin e kohës. Në psikologji me kujtesë (lat. - memoria) nënkuptohet aftësia e një organizmi (nëpërmjet trurit) që të mbajë, ruajë, rendisë dhe të rikthejë informacionet. Duke u nisur nga klasifikimi i mësipërm për kujtesën përpiquni të bëni dhe ju një ndarje për memorien e kompjuterit. Si mendoni ju, a ka një analogji ndërmjet kujtesës së njeriut dhe memories së kompjuterit? Diskutoni me shokët.Memoria është vendi ku ruhen të dhënat dhe udhëzimet, të cilat përdoren nga mikroprocesori. Ka lloje të ndryshme të memories dhe secila luan rol të rëndësishëm në drejtimin e një sistemi kompjuterik. Ajo ndahet në dy grupe kryesore: primare dhe sekondare.Memoria primare është quajtur ndryshe kujtesa e brendshme dhe përbëhet nga kujtesa e përkohshme RAM dhe ajo e përhershme ROM. Në vijim janë të gjitha llojet e memories primare të renditura sipas afërsisë me CPU-në: 1. regjistrat, 2. memoria e fshehtë (cache), 3. memoria RAM, 4. memoria virtuale (ROM - hard disku). Sa më afër të jetë lloji i kujtesës me CPU-në aq më shpejt mund të marrë të dhënat dhe të ekzekutojë udhëzimet. Nga ana tjetër sa më afër CPU-së të jetë aq më e vogël dhe e shtrenjtë është ajo. Çdo lloj i kujtesës është i kufizuar nga shpejtësia, madhësia, kostoja dhe pozicioni që ka në lidhje me CPU-në. Regjistrat e CPUMemorja CacheRAMHard diskMemorje e përkohshmeMemorje e përhershmeMadhësiaShpejtësiaÇmimiFig.1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 2Memoria primare është quajtur ndryshe kujtesa e brendshme dhe përbëhet nga kujtesa e përkohshme RAM dhe ajo e përhershme ROM.Në vijim jepen të gjitha llojet e memories primare të renditura sipas afërsisë me CPU-në (fig.2):1. regjistrat,2. memoria e fshehtë (cache),3. memoria RAM,4. memoria virtuale (ROM - hard disku). Sa më afër të jetë lloji i kujtesës me CPU-në aq më shpejt mund të marrë të dhënat dhe të ekzekutojë udhëzimet. Nga ana tjetër sa më afër CPU-së të jetë, aq më e vogël dhe e shtrenjtë është ajo. Çdo lloj i kujtesës është i kufizuar nga shpejtësia, madhësia, kostoja dhe pozicioni që ka në lidhje me CPU-në.Memoria e përkohshme (RAM) vetëm ruan informacionin për të ekzekutuar programet, ndërkohë që kompjuteri është i ndezur. Ajo zbrazet sapo kompjuteri fiket (fig. 3). Memoria RAM mund të jetë dinamike (DRAM) dhe statike (SRAM). DRAM-i përdor një tranzistor dhe një kondensator për të pasqyruar dhe ruajtur një pjesë të të dhënave. Për të parandaluar humbjen e të dhënave ngarkesa duhet rifreskuar çdo disa sekonda. Gjatë rifreskimit të dhënat lexohen dhe shkruhen përsëri në vendin e tyre, gjë që e bën DRAM-in më të ngadaltë se SRAM-in. Fig. 317

| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |