Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 64 - Demo
P. 64

                                        8. Konstruksioni n%u00eb arkitektur%u00eb%u00c7do nd%u00ebrtes%u00eb, e vjet%u00ebr apo e re, p%u00ebrb%u00ebhet nga disa elemente arkitektonike,pa t%u00eb cilat nuk do t%u00eb rrinte dot n%u00eb k%u00ebmb%u00eb, q%u00eb jan%u00eb: shtyllat mbajt%u00ebse, muret mbajt%u00ebse, trar%u00ebt, harqet, dyshemeja dhe tavanet. Jan%u00eb pik%u00ebrisht k%u00ebto elemente q%u00eb p%u00ebrb%u00ebjn%u00eb edhe struktur%u00ebn e nd%u00ebrtesave. Nuk ka nd%u00ebrtesa pa struktur%u00eb, edhe pse shpesh ato nuk jan%u00eb t%u00eb dukshme nga jasht%u00eb. P%u00ebr realizimin e nj%u00eb konstruksioni, %u00ebsht%u00eb shum%u00eb e r%u00ebnd%u00ebsishme q%u00eb pjes%u00ebt p%u00ebrb%u00ebr%u00ebse t%u00eb tij t%u00eb jen%u00eb t%u00eb q%u00ebndrueshme dhe n%u00eb ekuilib%u00ebr. Nd%u00ebrtesat p%u00ebrb%u00ebhen edhe nga elemente estetike dhe funksionale, t%u00eb cilat, edhe n%u00ebse nuk jan%u00eb t%u00eb pranishme, z%u00ebvend%u00ebsohen me elemente t%u00eb tjera, q%u00eb nuk e prishin q%u00ebndrueshm%u00ebrin%u00eb dhe ekuilibrin e nd%u00ebrtes%u00ebs. T%u00eb tilla jan%u00eb disa mure t%u00eb jashtme dhe t%u00eb brendshme ose pjes%u00eb dekorative. Materialet q%u00eb p%u00ebrdoren p%u00ebr nd%u00ebrtimet jan%u00eb: balta, druri, guri, hekuri, xhami, betoni, pra, materiale t%u00eb forta dhe t%u00eb q%u00ebndrueshme. Sht%u00ebpi prej druri (fig. 1). Struktur%u00eb prej guri (fig. 2). Kulla Eifel, Paris, nj%u00eb struktur%u00eb prej metali (fig. 3).1 3262

| 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 |