Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 55 - Demo
P. 55

                                        3.6 Shtimi i elementeve t%u00eb ndryshme n%u00eb nj%u00eb qark3.Si mund ta b%u00ebni llamb%u00ebn t%u00eb ndri%u00e7oj%u00eb m%u00eb fort?4.V%u00ebreni qarqet A, B dhe C. ABCAVa Parashikoni se cili nga qarqet do t%u00eb funksionoj%u00eb (do t%u00eb ndizet llamba ose do t%u00eb bjer%u00eb zilja).b Shpjegoni pse dy qarqet e tjera nuk do t%u00eb funksionojn%u00eb.Elemente t%u00eb lidhura n%u00eb seriDeri tani keni nd%u00ebrtuar qarqe elektrike ku rryma elektrike ka vet%u00ebm nj%u00eb rrug%u00eb p%u00ebr t%u00eb kaluar. Nj%u00eb qark i till%u00eb quhet qark n%u00eb seri.Ja nj%u00eb shembull:Shpesh p%u00ebrdoren vargje me llamba shum%u00ebngjyr%u00ebshe t%u00eb lidhura n%u00eb seri p%u00ebr t%u00eb zbukuruar pem%u00ebt, nd%u00ebrtesat ose dhomat gjat%u00eb festave.N%u00ebse nj%u00eb llamb%u00eb prishet ose nuk punon, at%u00ebher%u00eb asnj%u00eb nga llambat e tjera nuk ndizet, sepse qarku nd%u00ebrpritet.Prandaj duhet t%u00eb kontrollohet %u00e7do llamb%u00eb nj%u00eb nga nj%u00eb p%u00ebr t%u00eb gjetur at%u00eb q%u00eb %u00ebsht%u00eb me defekt.53

| 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |