Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 48 - Demo
P. 48

                                        3Elektriciteti3.3 A e p%u00ebr%u00e7ojn%u00eb nj%u00ebsoj elektricitetin metalet e ndryshme?Fjal%u00eb ky%u00e7eamper,multimet%u00ebr,fisha lidh%u00ebse,intensitet i rrym%u00ebsMatja e rrym%u00ebsRryma elektrike %u00ebsht%u00eb rrjedhje e ngarkesave elektrike. Matjen e rrym%u00ebs do ta m%u00ebsoni n%u00eb veprimtarin%u00eb e m%u00ebposhtme. Madh%u00ebsia q%u00eb vler%u00ebson rrym%u00ebn elektrike quhet intensitet i rrym%u00ebs. Ai tregon sasin%u00eb e ngarkes%u00ebs elektrike q%u00eb kalon n%u00eb nj%u00eb pik%u00eb t%u00eb qarkut gjat%u00eb nj%u00eb sekonde. Nj%u00ebsia e matjes s%u00eb rrym%u00ebs elektrike quhet amper dhe sh%u00ebnohet me A. P%u00ebr matjen e rrym%u00ebs elektrike p%u00ebrdoret aparati i quajtur multimet%u00ebr. Multimetri ka dhe fishat lidh%u00ebse.Metalet dhe aliazhetP%u00ebrgjith%u00ebsisht trupat metalik%u00eb p%u00ebrb%u00ebhen nga kombinimi i metaleve t%u00eb ndryshme. Nj%u00eb p%u00ebrzierje metalesh quhet aliazh. %u00c7eliku q%u00eb nuk ndryshket %u00ebsht%u00eb nj%u00eb p%u00ebrzierje e hekurit, nikelit dhe kromit. Tunxhi %u00ebsht%u00eb nj%u00eb p%u00ebrzierje e bakrit me kallajin.MultimetriHulumtimi i p%u00ebr%u00e7ueshm%u00ebris%u00eb elektrike t%u00eb metaleve Mendoni si nj%u00eb shkenc%u00ebtarMjetet e nevojshme p%u00ebr%u00e7ues t%u00eb veshur me plastik%u00eb shirit ngjit%u00ebs; ka%u00e7avid%u00eb; pil%u00eb 1,5 V; multimet%u00ebr; trupa metalik%u00ebNd%u00ebrtoni nj%u00eb qark elektrik si ky n%u00eb figur%u00eb. Lidhni daljen pozitive t%u00eb multimetrit me polin pozitiv t%u00eb bateris%u00eb. Duke vepruar si n%u00eb figur%u00eb, kontrolloni n%u00ebse qarku punon. Kapeni p%u00ebr%u00e7uesin te pjesa e veshur me plastik%u00eb dhe skajin e zhveshur takojeni me fish%u00ebn e lir%u00eb t%u00eb multimetrit. Shifrat e shfaqura n%u00eb multimet%u00ebr tregojn%u00eb se qarku punon. Mos prekni asnj%u00eb tel elektrik t%u00eb zhveshur!Kujdes!46

| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |