Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 21 - Demo
P. 21

                                        1.8 Notimi dhe zhytja e trupave19Sfid%u00ebN%u00ebndet%u00ebsetN%u00ebndet%u00ebset mund t%u00eb notojn%u00eb ose t%u00eb zhyten. Si e arrijn%u00eb ato k%u00ebt%u00eb?Shikoni seksionet e prera t%u00eb nj%u00eb n%u00ebndet%u00ebseje n%u00eb figur%u00eb:Trupi i n%u00ebndet%u00ebses ka dy shtresa. Midis k%u00ebtyre shtresave ka hap%u00ebsira t%u00eb m%u00ebdha p%u00ebr ruajtje. K%u00ebto quhen depo uji (tanke balasti). Kur n%u00ebndet%u00ebsja noton, tanket e balastit jan%u00eb t%u00eb mbushura me aj%u00ebr. Kjo e b%u00ebn mas%u00ebn totale t%u00eb n%u00ebndet%u00ebses m%u00eb t%u00eb vog%u00ebl se masa e ujit q%u00eb ajo zhvendos, prandaj n%u00ebndet%u00ebsja noton. Kur n%u00ebndet%u00ebsja duhet t%u00eb zhytet, ajo hap valvulat e tankeve t%u00eb balastit dhe lejon hyrjen e ujit. Uji z%u00eb vendin e ajrit.

| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |