Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 47 - Demo
P. 47

                                        45Ushtrimi 2/1 Distanca në vijë ajrore midis dy qyteteve, e matur në hartën me shkallë 1:100000, ështe 8 cm. Sa do të jetë kjo distancë në terren?Llogaritjet mbi harta bëhen në dy forma: maten distanca në vijë ajrore dhe distanca rrugore. Kur matim në hartë, distanca në vijë ajrore (p.sh., distanca midis kryeqyteteve të shteteve të ndryshme, midis qyteteve, vendbanimit tonë dhe bregdetit etj.), përdorim kompasin dhe vizoren (shih figurat ilustruese). Në mungesë të tyre, mund të përdorim edhe pjesën anësore të një letre të bardhë. ZgjidhjeMeqenëse shkalla e hartës është 1:100000, kjo do të thotë se 1 cm në hartë është i barabartë me 100000 cm në terren (njësia e përdorur në hartë është centimetri).Përdorim arsyetimin: nëse 1 cm në hartë është 100000 cm në terren, po 8 cm në hartë sa mund të jenë në terren? Bëjmë veprimin 8 cm x 100000 cm = 800000 cm.Kthejmë distancën që gjetëm në njësinë që përdorim në terren. Kemi 1 km = 100000 cm. Kjo sjell që 800000 cm = 8 km (pra distanca prej 8 cm e matur në hartën me shkallë 1:100000, në terren është 8 km.Radha jote. Sa do të jetë në terren, distanca prej 8 cm e matur në hartën me shkallë zvogëlimi 1:50000?Ushtrimi 2/2 Distanca e rrugës midis qyteteve, e matur në hartën me shkallë 1:250000, ështe 20 cm. Sa do të jetë kjo distancë në terren? Rruga e zgjidhjes është e njëjtë si në ushtrimin 2/1.Në rastin kur matim në hartë distanca në vijë rrugore (gjatësinë e rrugëve të ndryshme, gjatësinë e lumenjve etj.), përdorim fijen e perit, me anë të së cilës ndjekim gjithë gjatësinë e rrugës që duam të llogarisim (shih figurën ilustruese). Pas matjes, shtrijmë fijen e perit mbi vizore dhe gjejmë, gjatësinë e saj. Radha joteSa do të jetë në terren, distanca prej 12 cm e matur në hartën me shkallë zvogëlimi 1:200000?Ushtrimi 2/3 Kur distancat e matura në vijë ajrore dhe rrugore, llogariten me anë të shkallës grafike, hapja e kompasit apo fija e perit, me të cilat kemi bërë matjet në hartë, vendosen mbi shkallën grafike të hartës, mbi të cilën bëhen edhe llogaritjet (shih foton ilustruese). Për shembull, nëse gjatësia e segmentit të shkallës grafike të hartës, përfaqëson gjatësinë prej 2,75 km dhe nëse gjatësia e fijes së perit është dy herë më e madhe se ajo, atëherë kemi: 2 x 2,75=5,5 km (pra gjejmë gjatësinë reale të rrugës).MODELI 2: Kthimi i distancave të matura në hartë në distanca reale në terren

| 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |